智能无线广告路由器

型号：PL-AR302

参数：FLASH:16M，内存：128M，DC IN:12V

默认IP地址：192.168.10.1

默认密码：admin

定位：在经营场所，为wifi使用者提供免费上网服务，商户可通过路由设置推送广告等。另外，通过扫码上网、广告展示、注册帐号、手机验证、一键登录等不同的方式，可开展不同的营销。

使用：当作普通无线路由使用，设置方法和一般路由器无异；

使用推功能，需要到云端配置，将设备序列号与商户账号绑定。

在路由器中可以设置wifi名和密码

AirPo

型号：W312

参数：INPUT：24V—1A

(默认)设备登录：10.10.0.1，登录密码：admin

微信连wifi用户流程

查找商家SSID连接成功->使用微信扫一扫->扫描商家二维码->连接成功->跳转广告页面

广告模式与普通模式

切换可在路由器中设置，使用广告模式，具体参数要到云平台设置

网线连接：与外网一端的连接线接入插头中的“LAN”接口，从插头“POE”接口接出的线，连接到路由器“上行”接口

“上行”接口：设备的WAN口

“下行”接口：多台设备级联时用来接下一台AP的上行网口

本地无法配置WiFi名与密码，可直接连接上网